;已知   x dw +20
;       y dw +3
;       z dw +5
;求出三个数中的中间值，并将其放入寄存器SI中。
data segment

     x dw +20


 y dw +3


 z dw +5
data ends
code segment

       assume cs:code, ds:data

start:  mov ax, data

      mov ds, ax


  ……

  ……

  ……

  ……

  ……

  ……
      ……
 mov ah, 4ch  ; 返回DOS
     int 21h

code ends

    end start
