要素表
表名：t_bll_element      保存7天数据
表名：t_bll_element_hty  不限定
表名：t_bll_element_new  保存最新数据
结构：
[image: ]
注：
报文id为依次增长字段，一个报文id对应多个要素
	要素名称
	要素码

	瞬时河道水位
	0X39

	库(闸、站)上水位
	0X3B

	当前瞬时流速
	0X37

	瞬时流量
	0X27

	累计流量1
	0XFF04

	累积流量(1位小数)
	0XFF21

	闸前水位
	0XFF9C20

	闸后水位
	0XFF9C21

	闸门开度（闸位）
	0XFF9C910

	闸门最大开度
	0XFF9C19

	5分钟降水量
	0X22

	当前降水量
	0X20

	累积降水量
	0X20

	信号强度
	0XFF03

	电源电压
	0X38

	设备温度
	0XFF02



功能码字典表  t_dict_msgtype
[image: ]
要素码字典表   t_dict_element
[image: ]
原始报文表：t_bll_orgrecord
[image: ]
测站详情表：rtu_info
[image: ]
闸门（测站）基本信息详情表：v_rtu_gate
[image: ]
数据库类型 mysql
数据库内部端口3306   
用户名root
密码ROOT123
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image5.emf
列名 数据类型 字段类型 长度 是否为空 默认值 备注

station_id varchar(32) varchar 32 NO '1'

测站编码

station_rtuno varchar(32) varchar 32 YES NULL RTU

唯一编码

station_addr varchar(32) varchar 32 YES NULL

测站地址

station_alias varchar(32) varchar 32 YES NULL

测站简称

station_type varchar(32) varchar 32 YES NULL

测站类型

project_id varchar(32) varchar 32 YES '1'

项目

id

super_project_id varchar(32) varchar 32 YES NULL  

父级项目

ID

latitude varchar(32) varchar 32 YES NULL

纬度

longitude varchar(32) varchar 32 YES NULL

经度

control_type int(11) int YES 0

station_element varchar(2000) varchar 2000 YES NULL

要素

station_man varchar(32) varchar 32 YES NULL

设备管理员

station_phone varchar(32) varchar 32 YES NULL

生产厂家

station_status varchar(32) varchar 32 YES NULL

online varchar(32) varchar 32 YES NULL 0

离线

1

在线

1.5

预警

3

异常

station_version varchar(128) varchar 128 YES NULL

版本号

station_describe varchar(32) varchar 32 YES NULL

create_datetime varchar(32) varchar 32 YES NULL

创建时间

station_upchannel varchar(32) varchar 32 YES NULL

message_interval int(11) int YES 0

isaccredit varchar(32) varchar 32 YES '0'

password varchar(32) varchar 32 YES NULL

密码

iskeeponline varchar(32) varchar 32 YES NULL

保持在线

central_station varchar(32) varchar 32 YES NULL

中心站

identification varchar(100) varchar 100 YES NULL

上线唯一标识

flowInterval varchar(32) varchar 32 YES NULL

流量间隔

flowcalculation varchar(32) varchar 32 YES NULL 0

不启用

1

水位流量标准断面拟合

2

水位流量关系拟合

phone varchar(32) varchar 32 YES NULL

stflowcalculation varchar(32) varchar 32 YES NULL

流量计算

update_time datetime datetime YES NULL

修改时间

subsystem_id int(11) int YES 1

station_sort int(11) int YES 0  0 – 

其它

 

；

1-

水库测站；

2-

河流测站

 

program_version int(11) int YES NULL

程序版本：

1

：老程序

2

：新程序

3.

没有

#00

repeat int(1) int YES 0

测站重复

reserves_id varchar(32) varchar 32 YES NULL

pic varchar(255) varchar 255 YES NULL
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列名 数据类型 字段类型 长度 是否为空 默认值 备注

station_id varchar(32) varchar 32 NO '1'

测站编码

station_addr varchar(32) varchar 32 YES NULL

测站地址

station_alias varchar(32) varchar 32 YES NULL

测站简称

station_type varchar(32) varchar 32 YES NULL

测站类型

control_type int(11) int YES 0

闸门控制类型0一控一1一控二2一控三3一控四

subsystem_id int(11) int YES 1

子系统

id

project_id varchar(32) varchar 32 YES '1'

项目

id

super_project_id varchar(32) varchar 32 YES NULL  

父级项目

ID

online varchar(32) varchar 32 YES NULL 0

离线

1

在线

1.5

预警

3

异常

station_version varchar(128) varchar 128 YES NULL

版本号

longitude varchar(32) varchar 32 YES NULL

经度

latitude varchar(32) varchar 32 YES NULL

纬度

iskeeponline varchar(32) varchar 32 YES NULL

保持在线

station_rtuno varchar(32) varchar 32 YES NULL RTU

唯一编码

repeat int(1) int YES 0

测站重复

gate_id varchar(35) varchar 35 YES NULL

闸门

id

gate_name varchar(255) varchar 255 YES NULL

闸门名称

gate_num varchar(8) varchar 8 YES NULL

闸门编号0:1号1:2号2:3号3:4号
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